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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КУЗЬМОЛОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

28 декабря 2024 года                                                                                                             № 606
г.п. Кузьмоловский

Об утверждении расчета общей потребности в объектах 
гражданской обороны для укрытия населения на территории 
муниципального образования Кузьмоловское городское поселение 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области

[bookmark: _GoBack]В соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» (с изм. и доп.), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп.), постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» (с изм. и доп.), от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации» (с изм. и доп.),  приказом МЧС России от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях» (с изм. и доп.), и ГОСТ Р 42.4.16–2023 «Национальный стандарт Российской Федерации. Гражданская оборона. Приспособление заглубленных помещений для укрытия населения. Общие требования», Реестром заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия неработающего населения Ленинградской области, утвержденным Губернатором Ленинградской области 04.07.2024*, администрация муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области п о с т а н о в л я е т:
1. Для укрытия населения в защитных сооружениях (укрытиях) использовать заглубленные помещения, подвальные помещения многоквартирных жилых домов и другие сооружения подземного пространства, расположенные на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, включенные в Реестр заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия неработающего населения Всеволожского муниципального района (далее – реестр). 
2. Утвердить:
2.1. Расчет общей потребности в объектах гражданской обороны для укрытия населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в защитных сооружениях гражданской обороны, приспособленных подвальных помещениях и других помещениях, используемых для защиты населения (приложение № 1).
2.2. Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кузьмоловский вестник» приложение к газете «Всеволожские вести» и разместить на официальном сайте муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в сети «Интернет».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


Глава администрации         			                                                                      Д.В. Кобзев






















































Приложение № 1
к постановлению
администрации поселения
от 28.12.2024 № 606

Расчет
общей потребности в объектах гражданской обороны для укрытия населения муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области в защитных сооружениях (укрытиях) гражданской обороны, подвальных помещениях и других помещениях, используемых для защиты населения

	№ п/п
	Мероприятия
	В пункте постоянной
дислокации 

	
	
	количество укрытий/площадь укрытия
	количество укрываемых

	1
	Подлежит укрытию 
	
	11563 чел.

	2
	Имеется заглубленных помещений подземного пространства, подвальные помещения многоквартирных домов 
	20 ед. /
23156,4 кв. м
	может быть укрыто около 
19272 чел.

	3
	Всего укрывается и % укрытия
	
	11563 чел./ 100%

	4
	Планируется строительство
	0
	

	5
	Итого будет укрываться
	
	11563 чел.

	


Для укрытия населения предполагается использовать подвальные помещения многоквартирных домов и других помещений подземного пространства (далее – ЗППП) на территории поселения, при наличии положительного решения общего собрания собственников на использование ЗППП в качестве простейших укрытий для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности.

* Защитные сооружения для укрытия населения Ленинградской области 26 июля 2024 года, Губернатором Ленобласти Александром Дрозденко 04.07.2024 года утверждены и опубликованы в открытом доступе «Реестр заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия неработающего населения Ленинградской области», а также «Сведения о наличии заглубленных помещений в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, учреждениях культуры и спорта, и социальной защиты».
kuzmolovskoegp.rukpb.lenobl.ru
https://kpb.lenobl.ru/ru/deiatelnost/zashitnye-sooruzheniya-dlya-ukrytiya-naseleniya-leningradskoj-oblasti/zashitnye-sooruzheniya-dlya-ukrytiya-naseleniya-leningradskoj-oblasti/
С документом можно ознакомиться на сайте Комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области по ссылке: kpb.lenobl.ru   
«Реестр заглубленных помещений и других сооружений подземного пространства для укрытия неработающего населения Всеволожского муниципального района», размещен на официальном сайте администрации Всеволожского муниципального района, раздел «Защита населения» – «Рекомендации населению по обеспечению своей безопасности».
Приложение № 2
к постановлению
администрации поселения 
от 28.12.2024 № 606


Порядок
создания убежищ и иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 12.02.1998 № 28 «О гражданской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» и от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации». 
Порядок создания убежищ и иных объектов гражданской обороны на территории муниципального образования Кузьмоловское городское поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области определяет правила создания в мирное время, период мобилизации и военное время на территории муниципального образования убежищ и иных объектов гражданской обороны.
2. К объектам гражданской обороны относятся укрытия, убежища, противорадиационные укрытия, специализированные складские помещения для хранения имущества гражданской обороны, санитарно-обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта, а также иные объекты, предназначенные для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне.
К сооружениям, которые предназначены для обеспечения проведения мероприятий по гражданской обороне, относятся укрытия, убежища и противорадиационные укрытия. Кроме того, для защиты населения могут применяться и простейшие укрытия.
Укрытие – защитное сооружение гражданской обороны, предназначенное для защиты укрываемых от фугасного и осколочного действия обычных средств поражения, поражения обломками строительных конструкций, а также от обрушения конструкций вышерасположенных этажей зданий различной этажности;
Убежище – защитное сооружение, в котором в течении определенного времени обеспечиваются условия для укрытия людей с целью защиты 
от современных средств поражения, поражающих факторов и воздействий опасных химических и радиоактивных веществ.
Противорадиационное укрытие – защитное сооружение, предназначенное для укрытия людей от поражающего воздействия ионизирующих излучений и для обеспечения его жизнедеятельности 
в период нахождения в укрытии.
Простейшие укрытия – к ним относятся: сооружения, щели, траншеи, окопы, блиндажи, землянки и т.д. Все эти сооружения максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов.
3. Убежища характеризуются наличием прочных стен, перекрытий 
и дверей, наличием герметических конструкций и фильтровентиляционных устройств. Все это создает благоприятные условия для нахождения в них людей в течение нескольких суток. Не менее надежными делаются входы и выходы, а также аварийные выходы на случай завала или повреждения основных выходов.
Вместимость убежища определяется суммой мест для сидения и лежания (второй и третий ярусы): малые – до 600, средние – от 600 до 2000 и большие – свыше 2000 человек.
Убежище защищает человека от обломков разрушающихся зданий, 
от проникающей радиации и радиоактивной пыли, от попаданий внутрь помещений сильно действующих ядовитых и отравляющих веществ, бактериальных средств, повышенных температур при пожарах, угарного газа и других опасных веществ в случае чрезвычайных ситуациях. Убежища должны герметизироваться и оснащаться фильтровентиляционным оборудованием.
Убежища создаются для защиты:
-	работников наибольшей работающей смены организаций, расположенных в зонах возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и военное время, а также работников работающей смены дежурного и линейного персонала организаций, обеспечивающих жизнедеятельность поселения, отнесенных 
к группам по гражданской обороне, и организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне;
-	нетранспортабельных больных, находящихся в учреждениях здравоохранения, расположенных в зонах возможных сильных разрушений, а также обслуживающего их медицинского персонала.
В убежище должны обеспечиваться необходимые санитарно-гигиенические условия для укрываемых: содержание углекислого газа в воздухе не более 1%, влажность не более 70%, температура не выше 230 С.
В помещении (в отсеках), где находятся укрываемые, устанавливаются двухъярусные или трехъярусные скамьи (нары): нижние – для сидения, верхние – для лежания. Места для лежания должны составлять не менее 20% от общего количества мест в убежище при двухъярусном расположении нар и 30% - при трехъярусном.
4. Противорадиационные укрытия (ПРУ) используются главным образом для защиты от радиоактивного заражения в небольших городах и сельской местности. Часть из них строится заблаговременно в мирное время, другие возводятся (приспосабливаются) только в предвидении чрезвычайных ситуаций или при возникновении угрозы вооруженного конфликта.
ПРУ устраивают в подвалах, цокольных и первых этажах зданий, 
в сооружениях хозяйственного назначения – погребах, подпольях, овощехранилищах.
ПРУ обеспечивают необходимое ослабление радиоактивного излучения, защищают при авариях на химически опасных объектах и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного характера: бурях, ураганах, смерчах и т.д. Поэтому располагаются они вблизи мест проживания (работы) большинства укрываемых.  Высота помещений ПРУ, как правило, не менее 1,9 м от пола до низа выступающих конструкций перекрытия.
В крупных ПРУ устраивается два входа (выхода), в малых – до 50 чел. – допускается один. Во входах устанавливаются обычные двери, но обязательно уплотняемые в местах примыкания полотна к дверным коробкам. Норма площади пола основных помещений ПРУ на одного укрываемого принимается, как и в убежище, равной 0,5 кв. м, при двухъярусном расположении нар.
Помещение для хранения загрязненной уличной одежды оборудуют при одном из входов.
В ПРУ предусматривается естественная вентиляция или вентиляция 
с механическим побуждением. Естественная – осуществляется через воздухозаборные и вытяжные шахты. Отверстия для подачи приточного воздуха располагаются в нижней зоне помещений, вытяжные – в верхней зоне.
Водоснабжение – от водопроводной сети. Если водопровод отсутствует, то устанавливают бачки для питьевой воды из расчета 2 литра в сутки на человека.
Освещение – от электрической сети, аварийное – от АКБ, различного типа фонарей и вело (ручных) генераторов.
Противорадиационные укрытия создаются для защиты:
-	работников организаций, расположенных за пределами зон возможных сильных разрушений и продолжающих свою деятельность в период мобилизации и в военное время;
-	населения городов и других населенных пунктов, не отнесенных 
к группам по гражданской обороне, а также населения, эвакуируемого из городов, отнесенных к группам по гражданской обороне, зон возможных сильных разрушений организаций, отнесенных к категории особой важности по гражданской обороне, и зон возможного катастрофического затопления.
5. Укрытия создаются:
для наибольшей работающей смены организации, отнесенной к первой или второй категории по гражданской обороне, расположенной за пределами территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения);
для нетранспортабельных больных и обслуживающего их медицинского персонала, находящегося в учреждении здравоохранения, расположенном на территории, отнесенной к группе по гражданской обороне, вне зоны возможного радиоактивного заражения (загрязнения).
6.  Специализированные складские помещения создаются для хранения средств индивидуальной защиты, приборов радиационной и химической разведки, дозиметрического контроля и другого имущества гражданской обороны.
7.  Санитарно–обмывочные пункты, станции обеззараживания одежды и транспорта и иные объекты гражданской обороны создаются для обеспечения медицинской защиты и первоочередного жизнеобеспечения населения, санитарной обработки людей и животных, специальной обработки одежды и транспортных средств.
8. Простейшие укрытия.
К простейшим укрытиям относятся – щели, траншеи, окопы, блиндажи, землянки и т.д. Все эти сооружения максимально просты, возводятся с минимальными затратами времени и материалов.
Щель может быть открытой и перекрытой. Она представляет собой ров глубиной 1,8 – 2 м, шириной по верху 1 – 1,2 м, понизу 0,8 м. Обычно щель строится на 10 – 40 человек. Каждому укрываемому отводится 0,5 кв. м   Устраиваются щели в виде расположенных под углом друг к другу прямолинейных участков, длина каждого из которых не более 10 м. Входы делаются под прямым углом к примыкающему участку.
Перекрытие щели делается из бревен, брусьев, железобетонных плит или балок. Сверху укладывают слой мятой глины или другого гидроизоляционного материала (рубероида, толя, пергамина и т.д.)  и все это засыпается слоем грунта 0,7 – 0,8 м.
9. Органы местного самоуправления на соответствующих территориях:
– определяют общую потребность в объектах гражданской обороны;
-	 создают в мирное время объекты гражданской обороны 
и поддерживают их в состоянии постоянной готовности к использованию;
– осуществляют контроль создания объектов гражданской обороны и поддержания их в состоянии постоянной готовности к использованию;
– ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
10. Организации, предприятия и объединения:
– создают в мирное время по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, в сфере ведения которых они находятся, объекты гражданской обороны;
-	обеспечивают сохранность объектов гражданской обороны, принимают меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к использованию;
- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны, которыми организация владеет и пользуется на праве собственности или на ином законном основании.
11.  Создание объектов гражданской обороны в период мобилизации 
и военное время осуществляется в соответствии с планами гражданской обороны федеральных органов исполнительной власти и организациями, планами гражданской обороны и защиты населения субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, с заданиями по мероприятиям гражданской обороны, предусмотренными в мобилизационных планах муниципальных образований и организаций.
12.  Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть использованы как объекты гражданской обороны, а также строительства этих объектов.
При создании объектов необходимо учитывать, что подвалы (подвальные помещения), наиболее пригодные для дооборудования под усиленные укрытия, размещаются в следующих типах существующих зданий.
Малоэтажные (2—4 этажа) жилые дома, постройки 50-х и 60-х годов. Стены домов – несущие кирпичные, фундаменты – бетонные, бутобетонные (ленточные), перекрытия — из железобетонных плит. Высота подвала — 3,0 м и более, ширина – 4,0—6,0 м. Несущая способность перекрытия по ударной волне ДРф = 0,16-0,2 кгс/см2, коэффициент защиты Кз = 50 (здесь и далее Кз определен для полностью заглубленных стен).
Жилые дома застройки 60-х и 65-х годов с кирпичными стенами 
и двухскатными крышами и дома более поздних годов построек. Наружные 
и внутренние стены – несущие, фундаменты бетонные, блочные. Стены подвала – бетонные, блочные, толщиной 0,6 м. Перекрытия – из железобетонных плит, опирающиеся на железобетонные балки. Высота подвалов – 2,0-2,5 м. 
Подвал является техническим подпольем. 
Входы в подвале – в торцах зданий. 
Несущая способность перекрытия по ударной волне ДРф = 0,14 кгс/см2, коэффициент защиты Кз = 100.
13.	В мирное время объекты гражданской обороны в установленном порядке могут использоваться в интересах экономики и обслуживания населения, а также для защиты населения от поражающих факторов, вызванных чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, с сохранением возможности приведения их в заданные сроки 
в состояние готовности к использованию по назначению.
14.	 При проектировании и строительстве защитных сооружений необходимо предусматривать наиболее экономичные объемно-планировочные решения с учетом требований по эффективному использованию их площадей и объемов в обычных условиях.
Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим постановлением, руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации, регулирующим вопросы в области гражданской обороны РФ.
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